Załącznik nr.3

do zapytania ofertowego

PRZEDMIAR

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
| 1 |  | Roboty dachowe |
| 1d.1 | KNR AT-05 1651-01 | Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2, 57 m o wys. do 10 m30.00\*7.5 | m2m2 | 225.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 225.000 |
| 2d.1 | KNR 4-010535-06 | Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku7.00\*2 | mm | 14.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 14.000 |
| 3d.1 | KNR 4-010535-04 | Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku30.00 | mm | 30.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 30.000 |
| 4d.1 | KNR 4-010535-08pas nadryn- nowypas podryn- nowy | Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym- sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - rozbiórka z rusztowania 30.00\*0.2530.00\*0.30 | m2 m2m2 | 7.5009.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 16.500 |
| 5d.1 | NNRNKB 202 0420-04analogia | (z.II) łacenie połaci dachowych łatami 40x60 mm o rozstawie 100 cm (R=0,5), mocowanie - wkręt samowiercący 3,5x48, w miejscach występowania płatwi stalowych wkręty samowiercące do mocowania płyt warstwowych 6,3/5,5x280 30.00\*18.00 | m2m2 | 540.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 540.000 |
| 6d.1 | NNRNKB 202 0529-02 | (z.IV) Pokrycie dachów blachą stalową ocynkowaną-trapezową o pow. arkuszy ponad 4.00 m2 na łatach lub deskowaniu - Blacha TRB 60/0,730.00\*18.00 | m2m2 | 540.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 540.000 |
| 7d.1 | NNRNKB 202 0521-02styk blachy z ogniomu- rem | (z.I) montaż prefabrykowanych obróbek z blachy ocynkowanej powlekanej przy szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - mocowanie z dachu[30.00+18.00\*2]\*0.70 | m2 m2 | 46.200 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 46.200 |
| 8d.1 | NNRNKB 202 0521-02pas nadryn- nowypas podryn- nowy | (z.I) montaż prefabrykowanych obróbek z blachy ocynkowanej przy szer.w roz- winięciu ponad 25 cm - mocowanie z rusztowania30.00\*0.2530.00\*0.30 | m2 m2m2 | 7.5009.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 16.500 |
| 9d.1 | NNRNKB 202 0519-04 | (z.I) montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej okrąg- łych o śr. 15 cm7.00\*2 | mm | 14.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 14.000 |
| 10d.1 | NNRNKB 202 0517-04 | (z.I) Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej póło- krągłych o śr. 15 cm30.00 | mm | 30.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 30.000 |
| 11d.1 | KNR 2-02 r.16z.sz.5.15 | Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:4,8,9,10) | m-g |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 20.939 |
| 12d.1 | kalk. własna | Wywóz i złomowanie blachy z rozbiórki1 | kplkpl | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |