**Zimowe utrzymanie dróg**   
**gminnych 2015/2016**

Urząd Gminy w Brudzeniu Dużym pragnie poinformować Państwa o planowanym zimowym utrzymaniu dróg gminnych w sezonie 2015/2016. Teren Gminy został podzielony na sześć okręgów odśnieżania zgodnie oraz został wytyczony okręg „0” , który dotyczy wszystkich dróg asfaltowych w kategorii dróg gminnych - z Tab. 1. W wyniku zapytania ofertowego zostali wyłonieni wykonawcy odśnieżania na poszczególnych okręgach. Dla Państwa informacji zostali oni przedstawieni w tabeli wraz z numerami kontaktowymi.

Pragniemy jednocześnie poinformować, iż nie planuje się prowadzenia ZUD w systemie patrolowym ani dyżurów sprzętowych do odśnieżania. Prace podjęte będą na wezwanie po ustaniu opadów śniegu. Prowadzone będą dyżury osobowe w Urzędzie Gminy w godzinach pracy w poniedziałki od 9.00 do 1700, od wtorku do piątku od 730 do 1530 pod numerem **24 260-40-81** przez Panią **Katarzyną Wrześniewską -Kamińską wew. 43**. Poza godzinami służbowymi oraz w dni wolne od pracy prowadzone będą dyżury domowe przez :

Pana **Pawła Krzemińskiego Tel. 697-441-504**

Panią **Katarzyną Wrześniewską - Kamińską Tel. 609-773-945**

**Pragniemy podkreślić iż decyzję o rozpoczęciu prac przez wykonawców podejmują pracownicy Urzędu Gminy.**

Sołtysi mają możliwość kontaktowania się z wykonawcami w celu poinformowania ich o drogach należących do Gminy, udzieleniu informacji terenowych oraz ewentualnego potwierdzenia roboczogodzin pracy sprzętu.

Drogi kategorii gminnej i drogi wewnętrzne ogólnodostępne o nawierzchni twardej bitumicznej będą odśnieżane w pierwszej kolejności. Dodatkowo każdy z wykonawców zobowiązany jest do stosowania Instrukcji odśnieżania załączonej dla Państwa wiedzy.

**Tabela nr. 1**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Części/Okręg odśnieżania** | **Sołectwa przynależne** | **Wykonawca** |
| **I** | Turza Wielka  Turza Mała  Cegielnia  Bądkowo Rumunki  Kłobukowo Patrze  Winnica | „BUDMACH” Budownictwo Usługi-Handel Tomczyk Marek, 09-414 Brudzeń Duży ul. Brzozowa 10. |
| **II** | Bądkowo Rochny  Krzyżanowo  Parzeń | „BUDMACH” Budownictwo Usługi-Handel Tomczyk Marek, 09-414 Brudzeń Duży ul. Brzozowa 10. |
| **III** | Karwosieki Noskowice  Karwosieki Cholewice  Karwosieki Nowe  Suchodół  Sikórz | Usługi Transportowe Sprzętowo – Handlowe Andrzej Bogucki Kobierniki 30, 09-411 Stara Biała |
| **IV** | Sobowo  Strupczewo  Rembielin  Główina  Więcławice  Myśliborzyce | Usługi Żniwne i Naprawa Maszyn rolniczych Piotr Michalski z siedzibą: Gorzechowo 27 09-414 Brudzeń Duży |
| **V** | Bądkowo Kościelne  Brudzeń Duży  Brudzeń Mały  Gorzechowo | „BUDMACH” Budownictwo Usługi-Handel Tomczyk Marek, 09-414 Brudzeń Duży ul. Brzozowa 10 |
| **VI** | Żerniki  Siecień Rumunki  Rokicie  Rokicie Osiedle  Uniejewo  Siecień  Murzynowo  Lasotki | Usługi Żniwne i Naprawa Maszyn rolniczych Piotr Michalski z siedzibą: Gorzechowo 27 09-414 Brudzeń Duży |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Okręg „0”** | Wszystkie drogi asfaltowe w kategorii dróg gminnych | Usługi Transportowe Sprzętowo – Handlowe Andrzej Bogucki Kobierniki 30, 09-411 Stara Biała |

**Instrukcja dla Odśnieżania**

            Zimowe utrzymanie dróg są to usługi i prace prowadzone w ramach bieżącego utrzymania dróg, mające na celu zmniejszenie lub ograniczenie zakłóceń ruchu drogowego, wywołanych opadem śniegu.

Do prac przy zimowym utrzymaniu dróg objętych przetargiem należą:

- usuwanie śniegu z dróg przy użyciu pługów lemieszowych

Niniejsza instrukcja obowiązuje przy utrzymaniu, wykonawstwie i odbiorze usług i prac w ramach zimowego utrzymania dróg publicznych, tj. odśnieżania dróg.

            Prace przy zimowym utrzymaniu dróg odbywać się będą każdorazowo na zlecenie Zamawiającego w zależności od zaistniałej sytuacji na drogach.

Minimalny poziom utrzymania nawierzchni drogi oraz termin zakończenia prac począwszy od wystąpienia do zakończenia zjawisk atmosferycznych zostanie określony każdorazowo przez Zamawiającego.

**Zasady odśnieżania**

         W zależności od ilości zalegającego śniegu na jezdni należy używać odpowiednich pługów lub zespołu pługów. Na drogach jedno jezdniowych odśnieżanie należy rozpocząć od osi jezdni. W przypadku zespołu składającego się z dwóch pługów należy zachować bezpieczną odległość (min. 50 m), przesunięcie między lemieszami powinno być takie, aby nie pozostawał śnieg na jezdni.

         W trudnych warunkach atmosferycznych należy odśnieżać tylko jeden pas ruchu i wykonywać mijanki w zasięgu widoczności, co 200 – 300 m.

**Technika odśnieżania dróg**

         Technika odśnieżania dróg zależy od:

-          szerokości jezdni i przyjętej na niej organizacji ruchu

-          geometrii przekroju poprzecznego drogi (przekrój szlakowy, uliczny)

-          przyjętego dla danej drogi standardu utrzymania rodzaju użytych do odśnieżania pługów

**Odśnieżanie miejsc trudnodostępnych**

Odśnieżanie zatok autobusowych odbywa się pługami odśnieżnymi w trakcie prowadzenia odśnieżania na drodze.

**Zasady pracy w trudnych warunkach pogodowych**

        Pługi wyjeżdżające do prowadzenia prac związanych z zimowym utrzymaniem dróg w trudnych warunkach pogodowych muszą posiadać pełne zbiorniki paliwa, linki holownicze, łańcuchy na koła, itp. Światła awaryjne sprzętu znajdującego się na drogach muszą być włączone podczas pracy. Niedopuszczalne jest prowadzenie pracy niezgodnie z obowiązującymi na danej jezdni lub pasie kierunku ruchu.