Ogłoszenie nr 540059577-N-2020 z dnia 03-04-2020 r.

**Brudzeń Duży:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA**

**OGŁOSZENIE DOTYCZY:**

Ogłoszenia o zamówieniu

**INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU**

**Numer:** 527249-N-2020
**Data:** 27/03/2020

**SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY**

Gmina Brudzeń Duży, Krajowy numer identyfikacyjny 61101567800000, ul. ul. Toruńska  2, 09-414  Brudzeń Duży, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 24 260 40 81, e-mail zam.publiczne.brudzen@op.pl, faks 24 260 40 81.
Adres strony internetowej (url): www.ugbrudzenduzy.bip.org.pl/

**SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU**

**II.1) Tekst, który należy zmienić:**

**Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:**
**Numer sekcji:** IV
**Punkt:** 6.2
**W ogłoszeniu jest:** Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-04-07, godzina: 10:00,
**W ogłoszeniu powinno być:** Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-04-09, godzina: 10:00,

**II.2) Tekst, który należy dodać**

**Miejsce, w którym należy dodać tekst:**
**Numer sekcji:** II
**Punkt:** 4
**Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu:** Dostawa obejmuje : załadunek, ważenie, transport i rozładunek w zależności od potrzeb Zamawiającego na kilka sposobów tj.: - W większości rozładunek polegał będzie na równomiernym rozciągnięciu wyładowywanego towaru na wybranym fragmencie drogi gruntowej. Najczęściej stosowane rozwiązania to odpowiednie ograniczenie otwarcia klapy tylnej wywrotki (łańcuchy, blokady itp..), a następnie uzyskanie określonej grubości materiału na określonym odcinku drogi poprzez sukcesywny ruch pojazdu wraz z stopniowym unoszeniem skrzyni wywrotki. Zamawiający dopuszcza stosowanie rozwiązań zastępczych na koszt Wykonawcy – tzn. wyładunek na pryzmy i rozciąganie przy pomocy sprzętu budowlanego np. równiarki – koszt ewentualnego rozciągania należy wliczyć w cenę dostawy. - W niektórych wypadkach - rozładunek dla prac wykonywanych na większych odcinkach dróg - konieczne będzie dostosowanie harmonogramu dostaw do prac realizowanych przez Zamawiającego na zadaniu. - Dla najmniejszej części z dostarczanego towaru tzn. max 5-10%, rozładunek polegać będzie na pryzmowaniu materiału na wybranych placach przydrożnych lub terenach wybranych przez Zamawiającego, ale tylko w uzasadnionych przypadkach lub w celach stworzenia mini rezerw. Z uwagi na wiejski charakter remontowanych dróg dostawy powinny odbywać się jednorazowo w ilości max. po 20 ton.